**SHARKTOOTH® PRIME**

Kompatibilita: Interkom SHARKTOOTH® PRIME je možné instalovat do všech modelů přileb SHARK (jet, integrální a výklopné) označených symbolem "SHARKTOOTH® Ready "
• univerzální interkom (možnost připojení se všemi univerzálními interkomy jiných výrobců)
• 2-letá záruka

**S interkomem SHARKTOOTH® PRIME můžete poslouchat stereo hudbu, hlas navigace GPS, telefonovat nebo mluvit se spolujezdcem.**

Specifikace (main features)

* Bluetooth 3.0 s podporou protokolů: náhlavní souprava (headset profile), hands free profil (HFP), bezdrátový přenos stereo hudby(A2DP), ovládání reprodukce hudby(AVRCP)
* Výkon: 2.5mW
* Interkom řidič-spolujezdec
* příjem hovorů a volání z mobilního telefonu
* poslech stereo hudby a dálkové ovládání přehrávání (A2DP)
* lithiová baterie, až 8 hodin hovoru (nebo
* doba nabíjení: přibližně 2hod
* vodotěsné pouzdro
* DSP – redukce nežádoucího šumu

Popis zařízení

SHARKTOOTH® PRIME je systém pro komunikaci složený z Bluetooth pouzdra s integrovanou baterií(A) pro umístění uvnitř přilby Shark, dvou odnímatelných reproduktorů 32mm(B-C), mikrofonu na ohebném ramínku(D), mikroUSB nabíjecího konektoru a dvoutlačítkového ovládání, umístěného na vnější straně přilby.

Základní funkce

SHARKTOOTH® PRIME je interkom s obousměrnou komunikací řidič-spolujezdec s maximální vzdáleností **20 metrů** (s ohledem na vnější prostředí). Navíc lze poslouchat stereo hudbu, navigační pokyny GPS nebo telefonovat.

Příchozí volání komunikaci mezi řidičem a spolujezdcem (interkom) nebo hlas navigace GPS přeruší. Po ukončení telefonního hovoru se interkom nebo navigační pokyny GPS automaticky obnoví.

Při zahájení komunikace (interkomu) se poslech hudby pozastaví. Automaticky se obnoví po ukončení komunikace.

Příchozí volání pozastaví poslech hudby, který se automaticky obnoví po ukončení hovoru.

***UPOZORNĚNÍ:* *SHARKTOOTH® PRIME automaticky reaguje na příchozí volání po 8 sekundách. Tuto funkci můžete deaktivovat a přijmout hovor stiskem tlačítka VOL+.***

**Základní funkce**

Zapnutí současný stisk tlačítek **Vol+ a Vol-** na 1sek.(hlasová výzva „*Power on*“ a battery status“)

Vypnutí současný stisk tlačítek **Vol+ a Vol-** na 1sek.(hlasová výzva „*Power off*“)

Hlasitost stisk tlačítka **Vol+** nebo **Vol-** na 1sek.(nebo držet stisknuté)

**Párování telefonu(navigace GPS) s jednotkou SHARKTOOTH® PRIME**

**Začněte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME**

Jednotka je vypnutá. Tlačítko **Vol+** stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká. Hlasová výzva „Pairing“ na začátku,“Pairing succesfull“ po dokončení párování.

**Párování na Bluetooth zařízení(telefon/navigace GPS)**

Na párovaném přístroji (telefonu/GPS) zapněte funkci Bluetooth, vyhledejte a zvolte jednotku „Sharktooth Prime“. Zadejte PIN „0000“(pokud je vyžadován).

**Jak používat telefon**

příjem hovoru krátce stiskněte tlačítko **Vol+** při vyzvánění

ukončení hovoru krátce stiskněte tlačítko **Vol+**

odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko **Vol+** po dobu 3sek. během zvonění

hlasové vytáčení stiskněte tlačítko **Vol+** po dobu 3sek.

opakované vytáčení dvojklik tlačítka **Vol+**(hlasová výzva „*redial*“)

ukončení opak.vytáčení dvojklik tlačítka **Vol+**

automatický příjem hovoru výchozí nastavení Sharktooth Prime automaticky reaguje na příchozí volání po 8sek.

**Jak přehrávat hudbu**

play/pause krátce stiskněte tlačítko **Vol+**

FWD posun vpřed dvojklik tlačítka **Vol+**

RWD posun zpět dvojklik tlačítka **Vol-**

**Párování s další jednotkou SHARKTOOTH® PRIME**

Začněte párování na obou jednotkách Sharktooth Prime.

Jednotka je zapnutá. Tlačítko **Vol-** stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká. Uslyšíte hlasovou výzvu „*Pairing*“ na začátku párování. Po dokončení párování uslyšíte hlasovou výzvu „*Pairing succesfull*“.

**Jak používat interkom**

zapnutí/vypnutí krátkým stiskem tlačítka **Vol-**

**Párování interkomu jiného výrobce**

Párování jednotky Sharktooth Prime s interkomem jiné značky je možné pouze v případě, že zařízení podporuje funkci „univerzální interkom“. Sharktooth Prime používá ke spojení s jiným zařízením pomocí „univerzálního interkomu“ stejný způsob párování jako s telefonem.

**Spusťte párování na jednotce SHARKTOOTH® PRIME jako s telefonem**

Jednotka je vypnutá. Tlačítko **Vol+** stiskněte na dobu 5sek. Červená a modrá LED střídavě bliká.

**Začněte párování interkomu jiného výrobce**

Postupujte podle návodu párování „univerzální interkom“ uvedené výrobcem.

**Jak používat univerzální interkom**

zapnutí interkomu/vypnutí interkomu dvojklik tlačítka **Vol-** / krátký stisk tlačítka **Vol+**

**UPOZORNĚNÍ:** je třeba 2x opakovat příkaz zapnutí interkomu. Až uslyšíte hlasovou výzvu „*connected*“ , opakujte dvojklik tlačítka **Vol-**

**Speciální funkce**

resetování všech párování Zařízení je vypnuté. Stiskněte současně tlačítka **Vol+** a **Vol-** na 7sek. Modrá LED se rozsvítí po dobu 3sek.

zapnutí automat.příjmu tel. stiskněte tlačítko **Vol-** na dobu 7sek. Uslyšíte hlasovou výzvu „*Enable*“

vypnutí automat.příjmu tel. stiskněte tlačítko **Vol-** na dobu 7sek. Slyšíte hlasovou výzvu „*Disable*“

Hlasová výzva/zvuková znamení/LED indikace

**akce** **výzva** **zvukové znamení** **LED indikace**

zapnutí zařízení *Power on+battery status* trvale bliká modrá

vypnutí zařízení *Power off* 3x blikne červená

při párování *Pairing* střídavě bliká modrá/červená

ukončení párování *Pairing succesfull*

příjem hovoru 1 pípnutí

ukončení hovoru 1 pípnutí

odmítnutí hovoru 2 pípnutí

hlasový příkaz 2 pípnutí

opakované volání *Redial*

Play/Pause 1 pípnutí

FWD 1 pípnutí

RWD 1 pípnutí

zapnutí interkomu 1 pípnutí

vypnutí interkomu 2 pípnutí

nabíjení trvale bliká červená

plné nabití trvale svítí červená

 zapnutí automat.příjmu „*Enable“ (aktivní)*

vypnutí automat.příjmu „*Disable“(nečinný)*